# Testrapport

Dit is een testrapport van de software die voor de communicatie tussen Lidar en CPI gebruikt wordt. Deze software is een Client van de aangepaste versie van het UDP protocol, dat op de Raspberry Pi draait. De Client werkt in een linux operating system.

Om te controleren of de software aan alle eisen voldoet zijn de volgende tests uitgevoerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Test naam | Beschrijving | Zijn de testresultaten goed ? |
| Verbinding maken | Er wordt een verbinding tussen RPI en CPI gemaakt | JA |
| Data sturen | Er wordt data door RPI naar CPI getuurd | JA |
| Data ontvangen | Er wordt data van CPI naar RPI gestuurd. Deze data wordt door RPI ontvangen | JA |